# Liftoff Telemetry Recorder

1. Liftoff'u en az bir kez çalıştırın.
2. Uygulamayı açın; IP adresini ve portu kontrol edip **Configure Liftoff** düğmesine basın.
3. **Start Listening** ile telemetri dinlemeyi başlatın.
4. **Select Log CSV...** ile kayıt dosyasının konumunu seçin.
5. İhtiyacınıza uygun **Logging Rate** değerini belirleyin.
6. **Start CSV Logging** ile kaydı başlatın. Durdurmak için aynı düğmeye tekrar basın.

CSV dosyası zaman, konum, mesafe, hız, attitude, gyro, kontrol girdileri, batarya ve motor RPM verilerinin tamamını içerir.
